# Synopsis

PDX_MSGT licr_Edge(long option, int model, MDA_PTR start_ptr, MDA_PTR end_ptr, MDA_PTR coedge_ptr, MDA_PTR geometry_ptr, int sense_flag, MDA_PTR *edge_ptr)

# Purpose

Create an ACIS_EDGE

# Description

This module will create a ACIS_EDGE in the ACIS model. This module will set the ACIS_EDGE fields to the input parameters provided.

# Input

## option

Options (not used)

## model

MDA ACIS model.

## start_ptr

The MDA_PTR to the start ACIS_VERTEX.

## end_ptr

A MDA_PTR to the end ACIS_VERTEX.

## coedge_ptr

A MDA_PTR to the parent ACIS_COEDGE.

## geometry_ptr

A MDA_PTR to an ACIS_CURVE defining the geometry for the ACIS_EDGE.

## sense_flag

Flag denoting whether the ACIS_EDGE agrees with the ACIS_CURVE.

# Output

## edge_ptr

Pointer to a MDA_PTR to store the new ACIS_EDGE into.

# Return

          LICR_NOERR
          Low level error return
          .fi